**Przedmiar robót**

# Roboty malarskie

# Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  | Kosztorys | Roboty malarskie |  |  |
| 1 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany | m2 | 1 050,00 |
| 2 | KNRW  401/713/3 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach - gipsowanie pęknięć oraz ubytków | m2 | 220,00 |
| 3 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 1 050,00 |
| 4 | ORGB  202/1134/2 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 1 050,00 |
| 5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba lateksowa -  "FARBA EKOLOGICZNA" | m2 | 1 050,00 |
| 6 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie podłoża, oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit | m2 | 450,00 |
| 7 | KNRW  401/713/4 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach - gipsowanie pęknięć oraz ubytków | m2 | 90,00 |
| 8 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 450,00 |
| 9 | KNR 23/2611/2 | Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne - sufit | m2 | 450,00 |
| 10 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - farba lateksowa -  "FARBA EKOLOGICZNA" | m2 | 450,00 |
| 11 | KNR 401/1208/1 | Lakierowanie 1-krotne tynków ścian poprzednio malowanych - bezbarwny | m2 | 15,00 |
| 12 | KNR  401/1212/28 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne | m | 290,00 |
| 13 | KNR  401/1209/10 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - ościeżnice | m2 | 4,61 |
| 14 | KNRW  401/1205/4 | Układanie tapet na styk, wytłaczanych, winylowych | m2 | 12,00 |
| 15 | KNRW  401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 450,00 |
| 16 | KNRW  202/923/1 | Osłony okien, folią polietylenową | m2 | 200,00 |
| 17 | KNR 401/1215/6 | Mycie po robotach malarskich, podłogi | m2 | 450,00 |
| 18 | KNR 401/815/7 | Montaż listew odbojowych | m | 24,00 |
| 19 | KNZ 1/101/1 | Montaz zabudowy dylatacji | kpl | 2,00 |